Приложение № 1 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Тарифы, утвержденные органом исполнительной власти субъекта РФ на период регулирования, ответственным за тарифное регулирование Условия оказания услуги (процесса):

а) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

б) Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

в) Заявители, отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

г) За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 (3 категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц коммунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

д) Технологическое присоединение лица, заинтересованного в перераспределении мощности, осуществляется только после снижения мощности перераспределителем.

Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной мощности Общий срок оказания услуги (процесса): Не более 1 года

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма  предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1. | 1 | Направление уведомления и подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности в сетевую организацию | Электронная,  Очная | 10 дней | п.п. 34-40 Правил технологического присоединения[[1]](#footnote-1) |
| 2. | 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности с лицом, заинтересованным в перераспределении | Очная | 15 дней (если не указан другой срок в договоре) |
| 3. | 3 | Исполнение обязательств по договору:[[2]](#footnote-2) | Очная | - |
| 4. | 3.1 | Без мероприятий со стороны СО до 670 кВт | - | Не более 120 дней |
| 5. | 3.2 | Без мероприятий со стороны СО свыше 670 кВт | - | Не более 1 года |
| 6. | 3.3 | С мероприятиями со стороны СО | - | Не более 6 месяцев |
| 7. | 4 | Получение Актов | Электронная,  Очная | 10 дней |

Контактная информация:

- г. Екатеринбург, тел. (343) 272 10 76, электронная почта: [molchanov@cupp.ru](mailto:molchanov@cupp.ru)

1. «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" [↑](#footnote-ref-1)
2. Если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности [↑](#footnote-ref-2)